ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|  |  |
| --- | --- |
| Изделие |  |
| Артикул |  |
| Дата отгрузки со склада поставщика |  |

Уважаемый покупатель!

Компания VOLLUX выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует надежную работу приобретенного Вами восстановленного оборудования в течение 12 (двенадцати) месяцев или 20 (двадцати) тысяч км пробега (что наступит ранее) при соблюдении правил установки и эксплуатации.

Гарантийный срок исчисляется с момента получения Товара Потребителем.

Гарантийный случай принимается к рассмотрению при наличии:

- Гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием изделия, даты продажи, печати торгующей организации.

- Заказ-наряда сервисного центра на установку агрегата и (или) расходных документов на его приобретение.

Претензии к качеству рассматриваются при предъявлении автомобиля в одном из сервисных центров Компании либо агрегата, снятого с автомобиля в сервисном центре, где он устанавливался, с актом дефектовки и заказ-нарядом по демонтажу.

Дефекты, которые могут проявиться в течение гарантийного срока, при подтверждении гарантийного случая, должны быть устранены бесплатно. Работы по снятию-установке гарантийных агрегатов в сервисных центрах Компании VOLLUX будут произведены бесплатно.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

1. Отсутствие или неправильное заполнение гарантийного талона;

2. Агрегат имеет механические повреждения;

3. Агрегат разбирался клиентом либо третьими лицами;

4. Эксплуатация агрегата с жидкостью, не предназначенной для данного автомобиля;

5. Наличие металлической стружки, песка и других посторонних предметов и жидкостей;

6. Несоблюдение правил установки и эксплуатации;

7. Использование агрегата на автомобиле, предназначенном для учебных и спортивных целей.

Реализация\*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата продажи (установки на а/м) |  |
| Наименование торгующей организации |  |
| Адрес и телефон торгующей организации |  |

М.П.

Торгующей организации

Рекомендации по установке насоса Haldex

1. Перед установкой агрегата обеспечьте чистоту посадочного места насоса, гидравлической части муфты, проверьте исправность электрической цепи управления насосом.

2. Устанавливайте агрегат согласно инструкции завода-изготовителя.

Замените фильтр масляный Haldex.

Важно! Не включайте зажигание до заполнения муфты маслом.

3. Заполните муфту Haldex маслом надлежащего качества

(VOLVO P/№ 31367940) и отрегулируйте уровень.

4. Проверьте на подъемнике работу муфты полного привода и убедитесь в отсутствии утечек рабочих жидкостей и посторонних шумов.

С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен.

Претензий к комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись покупателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

Сервисные центры Компании VOLLUX

- Москва, ул. Озерная, 42 тел. (495) 978-71-71, 730-06-06

- Москва, проезд Черепановых, д.6, стр.2 тел. (495) 978-93-33

\*Соответствующие данные заполняются в случае продажи или установки агрегата сторонней торгующей организацией или сервисным центром