ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|  |  |
| --- | --- |
| Изделие |  |
| Артикул |  |
| Дата отгрузки со склада поставщика |  |

 Уважаемый покупатель!

 Компания VOLLUX выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует надежную работу приобретенного Вами восстановленного оборудования в течение 12 (двенадцати) месяцев или 20 (двадцати) тысяч км пробега (что наступит ранее) при соблюдении правил установки и эксплуатации.

 Гарантийный срок исчисляется с момента получения Товара Потребителем.

 Гарантийный случай принимается к рассмотрению при наличии:

- Гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием изделия, даты продажи, печати торгующей организации.

- Заказ-наряда сервисного центра на установку агрегата и (или) расходных документов на его приобретение.

 Претензии к качеству рассматриваются при предъявлении автомобиля в одном из сервисных центров Компании либо агрегата, снятого с автомобиля в сервисном центре, где он устанавливался, с актом дефектовки и заказ-нарядом по демонтажу.

 Дефекты, которые могут проявиться в течение гарантийного срока, при подтверждении гарантийного случая, должны быть устранены бесплатно. Работы по снятию-установке гарантийных агрегатов в сервисных центрах Компании VOLLUX будут произведены бесплатно.

 Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

1. Отсутствие или неправильное заполнение гарантийного талона;

2. Агрегат имеет механические повреждения;

3. Агрегат разбирался клиентом либо третьими лицами;

4. Эксплуатация агрегата с жидкостью, не предназначенной для данного автомобиля;

5. Наличие металлической стружки, песка и других посторонних предметов и жидкостей;

6. Несоблюдение правил установки и эксплуатации;

7. Использование агрегата на автомобиле, предназначенном для учебных и спортивных целей.

 Реализация\*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата продажи (установки на а/м) |  |
| Наименование торгующей организации |  |
| Адрес и телефон торгующей организации |  |

 М.П.

 Торгующей организации

Рекомендации по установке редуктора заднего моста

1. Перед установкой агрегата убедитесь в отсутствии механических повреждений прилегающих деталей и элементов (приводных валов, муфты HALDEX и т.д.).

2. Устанавливайте агрегат согласно инструкции завода-изготовителя.

Важно! Не включайте зажигание до заполнения редуктора маслом.

3. Заполните конечную передачу и муфту Haldex маслами надлежащего качества (VOLVO P/№ 1161620 – мост, VOLVO P/№ 31367940 – муфта) и отрегулируйте уровни.

4. Проведите дорожные и испытания и убедитесь в отсутствии утечек рабочих жидкостей и посторонних шумов.

 С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен.

Претензий к комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись покупателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О.

Сервисные центры Компании VOLLUX

- Москва, ул. Озерная, 42 тел. (495) 978-71-71, 730-06-06

- Москва, проезд Черепановых, д.6, стр.2 тел. (495) 978-93-33

\*Соответствующие данные заполняются в случае продажи или установки агрегата сторонней торгующей организацией или сервисным центром